

**SÜT ÜRÜNLERİ İMALAT TESİSLERİ İÇİN**

**KONTROL LİSTESİ**

| **Konu Başlığı** | **Kontrol Listesi** | **Evet ** | **Hayır ** | **Alınması Gereken Önlem** | **Sorumlu Kişi** | **Tamamlanacağı Tarih** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN**  **GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN** | Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanıyor ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte ediliyor ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Zemin yüzeylerinde ve kapı eşiklerinde düz olmayan, engebeli, pürüzlü bölgeler, delikler, döküntüler vb. bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemeler (kutu, kablo, hortum vb.) bulunması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Keskin uçlu köşelere karşı önlem alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı? |  |  |  |  |  |
| Uygun yerlerde, yeterli sayıda atık kutuları bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Bütün maddeler (makineler, hammaddeler, son ürünler, ambalajlar vb.) çalışmayı ve geçişleri engellemeyecek şekilde düzenleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Zemin yüzeyleri temiz ve düzenli mi? |  |  |  |  |  |
| Çalışma ortamındaki aletler, malzemeler, atıklar, vb. düzenli mi? |  |  |  |  |  |
| İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışma ortamında temizlik/yıkama vb. yapılırken *“Dikkat Kaygan Zemin”* levhası konuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşyerinde çalışanların ellerini yıkayabileceği lavabolar mevcut ve bu lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu? Gerekli hallerde uyulmak üzere el yıkama talimatı mevcut mu? |  |  |  |  |  |
| İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi? |  |  |  |  |  |
| Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşyerinde merdiven bulunması halinde, tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mudur? |  |  |  |  |  |
| Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınıyor ya da sabitleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Raflar; duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş, uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engelleniyor ve tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| **SÜT KABUL BÖLÜMÜ**  **SÜT KABUL BÖLÜMÜ** | Tanker şoförleri süt aktarımı yapacağı noktaya yanaşmak için kılavuz kullanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını önleyecek önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tankerlerin ilgili alana yaklaştıktan sonra yapılacak işlemlerden önce motorlarının durdurulduğuna ve frenlerinin çekildiğine ilişkin kontrol yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Numune alımı için tankerin üzerine çıkan çalışanlar gerekli KKD' ye sahip mi ve bu KKD’ leri çalışma sırasında kullanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Numune almak gibi tankerlerin üzerinde çalışma gerektiren işleri sadece yetkili çalışanlar yapıyor ve diğer personelin çıkmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tankerin işlemler bitmeden önce çalıştırılmasının engellenmesi için anahtarı yetkili personelde bulunuyor ve tankerin çalıştırılmaması için uyarı levhası konuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tanker üzerinde yapılan işlemler, yüksekte güvenli çalışma prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Zeminde sıvı kalmaması için yeterli gider bulunuyor, zemin bakım ve temizliği düzenli yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ** | Çalışanlar, yaptıkları işlerin termal koşullarına uygun kıyafetlerle çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Üretim alanında bulunan borulardan çalışanların çarpabileceği alçaklıkta olanlar dikkat çekecek şekilde işaretlenmiş mi? |  |  |  |  |  |
| Boruların içindeki akışın hangi yöne olduğunu ve içindeki maddenin sıcaklığını belirten uyarıcı işaretler boruların üzerine görülebilecek ve okunabilecek şekilde yerleştirilmiş mi? |  |  |  |  |  |
| Üretim alanı çalışanların rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Seyyar makinelerin kullanılması durumunda elektrik kablolarının yere temasını engelleyen teçhizat mevcut mu? |  |  |  |  |  |
| Süt veya süt ürünlerinin atık veya fireleri düzenli olarak temizleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Paketleme bölümünde çalışanlar ellerinin kesilmemesi için uygun KKD kullanıyorlar mı? |  |  |  |  |  |
| **ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ**  **ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ** | Bantlara yakın çalışanların köşe veya kenarlara sürekli temasını engelleyecek önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Koli veya paketleri taşıyan çalışanların eğilip kalkmalarını azaltmak için hidrolik sistemler, makaslı platform veya transpaletler, yüksekliği ayarlanabilir tezgahlar gibi önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar kullandıkları kesici veya delici aletleri işleri bitince daha önce belirlenmiş olan uygun yerlere koyuyorlar mı? |  |  |  |  |  |
| Üretim alanında kullanılan kimyasallar işlem sonunda belirlenen depolara konuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Makinelerin üzerine çıkmak için kullanılan merdivenlerde kaymayı önleyecek önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Peynir teknesinin konumlandırılması çalışanların sürekli eğilerek çalışmasını engelleyecek şekilde yapılmış mı? |  |  |  |  | **“** |
| Çalışanların iş kıyafetleri, forklift sürücüleri tarafından ayırt edilebilecek renk ve parlaklıkta mı? |  |  |  |  |  |
| Forkliftlerin makinelere çarpmasını engelleyecek önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| **DEPOLAMA**  **DEPOLAMA**  **DEPOLAMA** | Deponun iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Soğuk hava depolarının kapıları her iki taraftan da açılabilmekte mi? |  |  |  |  |  |
| Depolarda elektrik kesintisinde devreye girebilecek ikincil aydınlatma sistemi mevcut mu? |  |  |  |  |  |
| Güvenli istifleme yöntemleri uygulanarak, limit yüksekliklerine dikkat ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Depo alanı için yangın güvenlik önlemleri alınmış mı ve uygun sayıda ve aralıkta, düzenli olarak kontrol edilen ve depoda çıkabilecek yangının niteliğine uygun yangın söndürücü bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Depolama bölümlerinde bulunan malzemelerin listesi, güvenlik bilgi formları asılmış mı? |  |  |  |  |  |
| Soğuk hava depolarında sürekli çalışanlar için uygun iş kıyafeti sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Soğuk hava depolarında çalışanlar belirli aralıklarla ısınabilecekleri ve sıcak içecek tüketebilecekleri noktalarda mola veriyorlar mı? |  |  |  |  |  |
| Depo girişlerinde çalışanların düşmesine neden olabilecek yükselti farkı, eşik gibi tehlikelere karşı önlem alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Yüksek raflara çalışanların raf çıkıntılarına basarak çıkması engelleniyor ve yüksek noktalara ulaşılabilmesi için gerekli uygun teçhizat temin ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Rafların üzerinde taşıyabilecekleri azami yük miktarı yazılmış ve bu miktara riayet ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Rafların sağlamlığı belirli aralıklarla kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forkliftlerin raflara çarpmasını engelleyecek önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Depo alanı forkliftlerin rahat hareket edebileceği şekilde düzenlenmiş ve keskin noktalara özel önlemler (ayna konumlandırılması, yayalara özel koruma yapılması gibi) alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Rafların ve üst üste istif yapılan ürünlerin düzenli şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların sürekli olarak uzağa veya baş üstüne uzanmasını engellemek için uygun depolama talimatları hazırlanmış ve gerekli teçhizat sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Kasaların üst üste dizilmiş bir şekilde ve iteklenerek taşınması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| **NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM**  **NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM** | Yaya ve araç yolları uygun işaretlerle ayrılıyor ve bu işaretlere uyuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Araçlar, çalışanlar ve makineler için uyarıcı levhalar görünür yerlere ve yeterli sayıda asılmış mı? |  |  |  |  |  |
| Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını önleyecek önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Uzun araçlar şoförlerine, araç manevra yaparken rehberlik etmek için bir kişi yardım ediyor mu? |  |  |  |  |  |
| Sürücülerin emniyet kemeri kullanımı kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Araç ve gereçler (hortum, fırça, kasa vb.) kullanım sonrasında tehlike oluşturmayacak şekilde yerlerine konuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Sıvı birikmesini önlemek için yeterli drenaj bulunuyor ve gerektiğinde drenajların bakım onarımı yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Araçların geri vites uyarı sistemi çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forklift sürücüleri, eğitim almışlar ve gerekli belgeleri bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forklift sürücüleri, forklifti emniyet kemeri bağlı şekilde kullanıyorlar mı? |  |  |  |  |  |
| Forklift kullanılmadığı zaman park freni çekili, taşıyıcı aşağı indirilmiş ve motor durdurulmuş durumda bırakılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forkliftlerin bakımı düzenli olarak yapılıyor ve meydana gelen bir arıza hemen yetkililere bildiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forklift sürücüsü, eğimli noktalarda dönüş manevrası yapmamak, hız limitlerine uymak, köşe noktalarda kornayı kullanmak, yüklüyken geri geri gitmemek gibi temel kurallara uyuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forklift yük kapasitesi aşılmadan kullanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forkliftte yolcu taşınmaması kuralına uyuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Forklift ve diğer araçların girdiği alanlarda çalışanlar parlak kıyafet giyerek farkındalığı arttırmışlar mı? |  |  |  |  |  |
| Forklift kullanılan alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kapalı alanlarda, bu alanlara uygun forklift çeşitleri kullanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve bu talimatlara çalışanlar tarafından uyuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kamyon/tanker gibi yüklenen/boşaltılan araçların anahtarları işlem sonlanana kadar uygun bir yerde muhafaza ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| **YÜKLEME -BOŞALTMA ALANI** | Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve çalışanlar tarafından uygulanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Araç geliş gidiş yönleri belirlenmiş ve araçların başka bir araca veya yayaya çarpmaması için gerekli önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| İade ürünleri getiren araçlardan boşaltılan ürünler derhal ilgili depoya alınıyor ve çalışanların bu ürünlerle temas etmesi engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Araçların yükleme/boşaltma bölümüne yanaşırken kılavuz kullanması sağlanmış ve duvara çarpmadan durabilmeleri için sonlandırma bariyeri kullanılmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların araçlar ve duvar arasında sıkışmasını önleyecek önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Araçların yükleme/boşaltma işlemleri bitene kadar anahtarları yetkili kişiler tarafından uygun bir noktada tutuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Yükleme/boşaltma alanında çalışanların yüksekten düşebilecekleri noktalar belirlenmiş ve bu noktalarda gerekli önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **MAKİNELER, EL ALETLERİ VE**  **YARDIMCI APARATLAR** | Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin ediliyor ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Cihazların üreticiden temin edilen kullanım kılavuzları doğru ve güvenli kullanım, bakım, vb. konularda bilgi edinmek için yeterli ve yeterli olmadığı düşünüldüğü durumlarda ek kullanma talimatları sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Bütün makinelerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu? |  |  |  |  | **“** |
| **MAKİNELER, EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR** | Makinelerin ve panoların üzerlerinde bulunan düğmeler işlevleriyle ilgili Türkçe olarak okunabilir bir şekilde işaretlenmiş mi? |  |  |  |  |  |
| Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşveren uygun makine koruyucularını sağlıyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu? |  |  |  |  |  |
| Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri veya ışık ızgarası vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  | **“** |
| **MAKİNELER, EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR** | Çalışanların makine koruyucularını açınca makineyi durduran sensörleri devre dışı bırakmaları konusunda gerekli kontrol yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Makinalarda bulunan acil durum durdurma butonu çalışıyor ve acil durum durdurma butonu uygun periyotlarla deneniyor mu? |  |  |  |  |  |
| İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış ve yetkili çalışanlar tarafında, gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kapalı makineler, tanklar ya da silolar gibi kapalı alanlarda çalışmalarda güvenli çalışma sağlanmasına ilişkin önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kapalı makinelerin, tankların ya da siloların bakımı yapılırken bakımı yapan kişi için dışarıda bir gözlemci beklemesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Hata tespit edilen ekipmanların kullanılmaması ve bu konuda etiketlenmesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **KİMYASAL ETKENLER** | İşveren, kimyasal riskler konusunda bilgi sahibi ve çalışanlarını bu risklerle ilgili bilgilendirmiş mi? |  |  |  |  |  |
| Kimyasalların mevzuata uygun güvenlik bilgi formları bulunuyor ve bu formlar tüm personelin ulaşımına açık mı? |  |  |  |  |  |
| Bütün kimyasal kaplarının üzerinde kimyasalların isimlerini, son kullanma tarihlerini ve ilgili tehlikelerini gösteren mevzuata uygun etiketleri bulunmakta mı? |  |  |  |  |  |
| Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu? |  |  |  |  |  |
| Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması ve satın alma yapılırken daima tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek fiziksel özelliklere (örn. sprey veya toz halindeki ) sahip kimyasallar yerine daha güvenli (örn. sıvı veya granül halindeki) kimyasalların kullanılması ve bu tercihin her satın alma işleminde kontrol edilmesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **KİMYASAL ETKENLER** | Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kimyasalların uzaklaştırılması ile ilgili mevzuata uygun özel prosedür uygulanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **BİYOLOJİK ETKENLER** | Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların çiğ süte temas edebileceği noktalar belirlenmiş ve gerekli önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların, biyolojik maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **FİZİKSEL ETKENLER** | Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Gece çalışmaları için yeterli aydınlatma sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşyerinde hava ortamına yayılmış gaz, parçacık gibi hava kirliliğini dışarı atarak çalışma ortamı havasını daima temiz tutacak düzeyde doğal havalandırma veya daima çalışır durumda cebri havalandırma sistemi bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tavandan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı bulunmaması için gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Duvarlarda, zeminde ya da tavanda daha önceden meydana gelmiş olan rutubetten kaynaklı renk bozulması gibi sorunlara karşı önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **FİZİKSEL ETKENLER** | İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Gürültüden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Gürültü maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı? |  |  |  |  |  |
| Gürültü maruziyet ölçüm değerlerinin sonuçları Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |
| Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Titreşimden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı? |  |  |  |  |  |
| **FİZİKSEL ETKENLER** | Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **ELEKTRİK** | Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Şalter, devre anahtarı, “AÇ/KAPA” düğmeleri gibi unsurlar yerinde ve çalışır vaziyette mi? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli donanımların ve elektrik sisteminin bakım ve onarımı belirli periyotlarla yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmemesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli donanım, ıslak/ nemli halde iken ve/veya ıslak/ nemli ellerle ve giysilerle kullanılmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Hasar görmüş fiş ve prizler bulunmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar hasar görmüş fiş ve prizleri, yanlış bağlanmış soketleri hasarlı kabloları fark ettiğinde yetkili bir kişiye haber veriyorlar mı? |  |  |  |  |  |
| Kabloların, fişlerin ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kesik ve birbirine sonradan eklenmiş elektrik kabloları kullanılmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrik iletim hatlarında yalıtım hasar görmemiş ve kabloların açığa çıktığı herhangi bir nokta bulunmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli donanımlar amacı dışında, uygunsuz olarak kullanılmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrik sistemlerine tehlikeli bir yakınlıkta çalışılmaması için gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrik tesisatında uygun topraklama yapılmış mı? |  |  |  |  |  |
| Yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri bulunmuyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli ekipmanların temizlik, müdahale, bakım ve onarım işlemlerinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Elektrikli cihazların yanında yanıcı ve patlayıcı malzemeler bulundurulmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmuş ve bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Bir grup prize (3’lü grup priz vb.) normalden fazla sayıda elektrikli alet bağlanmamakta ve grup prizler birbirine bağlanarak kullanılmaması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **ELEKTRİK** | Elektrik panolarının altında su birikmesi engellenmiş ve yalıtkan paspas konulmuş mu? |  |  |  |  |  |
| Tüm taşınabilir elektrikli ekipmanlar periyodik olarak test edilmiş ve test tarihleri etiketlerine yazılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **ACİL DURUMLAR** | İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı? |  |  |  |  |  |
| Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi? |  |  |  |  |  |
| **ERGONOMİ** | Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışma ortamı çalışanların kolaylıkla hareket edebileceği alana sahip mi? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Günlük çalışma süresi boyunca yapılan işin gereği vücudun belli bir bölgesi sabitken diğer bölgesi ile çok sık ve uzun süreli tekrarlanan hareket yapılıyorsa veya uzun süreli aynı pozisyonda çalışılıyor ya da ayakta kalınıyorsa görev değişimi veya belli aralıklarla vücut dinlendirilmesi yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, aşırı uzanma gereksinimleri ortadan kaldırılmış ve tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Uzun süre ayakta çalışma durumlarının olmaması için ayaklık ya da sandalye takviyesi yapılmış mı? |  |  |  |  |  |
| İşyerinde kullanılan sandalyeler ergonomik mi? |  |  |  |  |  |
| Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |
| **PSİKOSOSYAL ETKENLER** | Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu? |  |  |  |  |  |
| **KAZALAR VE HASTALIKLAR**  **EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME** | Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Daha önce meydana gelmiş kazalar, ramak kalalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşyerinde bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkenlerden etkilendiği düşünülen çalışanlar, işyeri hekimi tarafından derhal kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| İşyerinde bulunan biyolojik etkenlerden etkilenebileceği düşünülen çalışanların aşıları yaptırılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı? |  |  |  |  |  |
| Hammadde tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almaları sağlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |  |
| Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi? |  |  |  |  |  |
| Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? |  |  |  |  |  |

\* Bu kontrol listesi, 6331 sayılı Kanunun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenlerin yapmak/yaptırmak ile yükümlü oldukları risk değerlendirmesi

çalışması yerine geçmez ancak çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar içerir.